**乐山师范学院后勤保障服务部移动监控设备采购（室外部分）谈判邀请**

乐山师范学院拟对后勤保障服务部移动监控设备采购（室外部分）项目进行校内谈判采购，兹邀请符合本次谈判要求的供应商参加谈判。

1. **采购编号：**/
2. **项目名称：乐山师范学院后勤保障服务部移动监控设备采购（室外部分）谈判邀请**

**三、资金来源：     自筹资金**

**四、采购需求信息：**详见附件采购清单

采购控制价：21870元，供应商报价超过控制价的作为无效报价处理。

交货期限：成交供应商提供《乐山师范学院零星分散采购售后质量保障和服务承诺书》后的7日历天内。

质保期：验收合格后1年。

**五、供应商参与本次谈判采购应当具备下列条件：**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本项目，采购人   不接受   联合体参加。

**六、谈判文件发售时间、地点：**

本项目无谈判文件，供应商谈判响应文件格式自拟，**一式两份，密封递交**，谈判邀请在谈判响应文件提交截止时间前在乐山师范学院后勤保障服务部网页自行下载。

**七、响应文件递交截止时间：2019年 9 月12日 10:00** （北京时间）。逾期送达的响应文件不予接收。

**谈判时间：2019年 9月 12日 10：00** （北京时间）。

本次采购谈判活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人不接受非面呈的所有方式递交响应文件。

**八、谈判地点： 乐山市市中区滨河路778号后勤保障服务部3楼会议室**。

**九、联系方式**

采购人： 乐山师范学院

联 系 人： 熊仪

联系电话：      0833-2276102

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乐山师范学院后勤保障服务部移动监控设备清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 球机 | **大华DH-SD-6C3223UB-HNI** | 23倍光学变倍，16倍数字变倍,支持H.265编码，实现超低码流传输,信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控,支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面,宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现,支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入,支持三码流技术,支持预置点、手动和全景等多种跟踪方式,支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤,支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置,水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区,支持300个预置位,可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径,可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟,内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀,支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VM000 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 球机支架 | 与球机配套 | 球机专用配套支架 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 网络一体线 | 华捷 | 8芯0.5国标全铜，2\*0.5电源线 | 1 | 箱 |  |  | 一箱305米 |
| 5 | 网线 | 大唐电信 | 超5类网线 | 1 | 箱 |  |  | 一箱305米 |
| 6 | 球机移动支架 | 定制 | 80MM不锈钢管，3.5米高 | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 客户端安装 | 现场 | 按需求安装软件 | 3 | 点 |  |  | 电脑由客户自备 |
| 8 | 5口千兆交换机 | TL-SG1005M | 5口千兆 | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 | 现场 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |